Stedenbouwkundige verordening betreffende parkeerplaatsen


[bookmark: _GoBack]Artikel 1 Het raadsbesluit dd 14.10.2014 tot goedkeuring van het gemeentelijk parkeerreglement 
wordt ingetrokken.

Artikel 1 bis	Volgende gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende
 parkeerplaatsen bij meergezinswoningen en groepswoningbouw wordt vastgesteld:

1. Doel 

Deze verordening beoogt het parkeren buiten de openbare weg te regelen bij het bouwen van meergezinswoningen, bij toename van het aantal woonentiteiten in een gebouw en bij groepswoningbouw.

2. Definities

- eengezinswoning: elk gebouw bestaande uit één woonentiteit, waarbij de woonentiteit samenvalt met het volledige gebouw
- groepswoningbouwprojecten: het tegelijk en gemeenschappelijk oprichten van woningen.
- meergezinswoning: een gebouw dat bestaat uit meer dan één woonentiteit
- woonentiteit: een deel van een gebouw dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande
- parkeerplaats: een gesloten garage, carport of standplaats in een gesloten ruimte of open lucht, aangelegd en uitgerust voor het parkeren van een auto. De parkeerplaatsen moeten aangelegd worden of voorzien zijn op het bouwperceel zelf waarop het hoofdgebouw zal komen, ofwel op een aanpalend perceel of in een gebouw op het aanpalende perceel. 
-fietsenstalplaats: een box, bergruimte of standplaats (overdekt of in open lucht) daartoe speciaal aangelegd en uitgerust. De stalplaatsen moeten aangelegd worden of voorzien zijn op het bouwperceel zelf waarop het hoofdgebouw zal komen, ofwel op een aanpalend perceel of in een gebouw op het aanpalende perceel.

Indien het om een ander perceel gaat, dient men de (bestaande) parkeerruimte en stalplaatsen in volle eigendom te bezitten of verwerven. Parkeerplaatsen en stalplaatsen welke in overtreding aangelegd werden komen niet in aanmerking om als (bestaande) parkeerplaats te worden beschouwd.





3. Overgangsmaatregel

De datum van de vergunningsaanvraag zal beschouwd worden om te bepalen of de vergunningsaanvraag dient te voldoen aan de voorschriften uit de eerste versie van de verordening of aan de nieuwe voorschriften in onderliggende tekst.


4. Toepassingsgebied

Deze verordening is van toepassing op het ganse grondgebied van de gemeente.
Dit wil zeggen dat bij: 
· het bouwen van nieuwe meergezinswoningen 
· het uitvoeren van uitbreidings –en of verbouwingswerken aan meergezinswoningen waarbij één of meerdere bijkomende woonentiteiten gecreëerd worden (verordening geldt enkel voor de bijkomende woonentiteiten) 
· het opdelen van bestaande woningen in meerdere woonentiteiten
· bestemmingswijzigingen naar wonen waarbij meerdere woonentiteiten gecreëerd worden
· groepswoningbouwprojecten
er het nodige aantal parkeerplaatsen en fietsenstalplaatsen dient voorzien te worden zoals bepaald in deze verordening. 

Bij collectief parkeren bij meer dan 4 woonentiteiten moet het parkeren ondergronds georganiseerd worden (zie 6.5)

Indien de woning ligt binnen een goedgekeurde en niet vervallen verkaveling, en de verkavelingsvoorschriften omvatten bepalingen i.v.m. parkeren, dan gelden deze bepalingen. 

Verbouwingswerken en bestemmingswijzigingen aan gebouwen, die beschermd zijn als monument vallen buiten het toepassingsgebied van dit reglement.







5. Normen

5.1 Parkeerplaats auto
Minimale afmetingen:	
- standplaats,: 5.00m lang en 2.50m breed
- garage, carport, ondergrondse standplaats: 5.00m lang, 2.50m breed en 2.10 m hoog

Minimale breedte in –en uitrit naar parkeerplaatsen:
6.00m indien de hoek van tussen parkeerplaats en in- en uitrit	90° bedraagt
5.00m							60°
4.00m							45°
3.50m							30°
3.00m							0° (parkeerplaatsen evenwijdig met de rijrichting)
[image: ]
Alle parkeerplaatsen die gerealiseerd worden om te voldoen aan deze verordening moeten langs één gemeenschappelijke toegang op de openbare weg uitmonden.
Meerdere parkeerplaatsen die toebehoren aan één en dezelfde eigenaar en die bovendien bestemd zijn voor één woning moeten niet allemaal rechtstreeks toegankelijk zijn langs de toegangsweg. In deze gevallen is het toegelaten dat één of meer wagens toebehorend aan dezelfde eigenaar, moeten verplaatst worden om een parkeerplaats in te nemen of verlaten.

5.2 Fietsenstalplaats
- Een box: 1,92 m breed, 0,70 m breed (per fiets) en 1,25 m hoog 
- Stalplaats in fietsenberging, stalplaats overdekt en afsluitbaar
1,90 m lang, 0,70 m breed, ruimte achter fiets 1,90 m (bij gewoon geplaatste fietsen)
1,20 m lang, 0,70 m breed, ruimte achter fiets 2,00m (bij ophanging tegen muur)

De fietsenstalplaatsen moeten gemakkelijk toegankelijk zijn vanaf het openbaar domein zonder door woon- of bureelgedeelten van het gebouw te gaan. Plaatsen in de buitenlucht dienen verhard te zijn met een waterdoorlatend materiaal . 
De toegangsweg naar de berging dient minstens 0,90 m breed te zijn.
Wanneer de fietsenstalplaats niet op het maaiveld worden voorzien en de hellingsgraadnormen niet realiseerbaar zijn moet een voldoende grote met fiets toegankelijke lift voorzien worden.


6. Voorschriften

6.1 Verplichting
De verplichtingen voortkomend uit deze verordening maken blijvend deel uit van de vergunning d.w.z. dat:
· De parkeerplaatsen en fietsenstalplaatsen moeten aanwezig blijven en mogen geen andere bestemming krijgen of voor iets anders gebruikt worden. Indien een voorziene parkeer- of fietsenstalplaats wijzigt van bestemming, dient elders op het terrein een andere plaats voorzien te worden zodat het verplicht aantal plaatsen behouden blijft.
· Ze moeten blijven bestaan zolang de inrichting blijft bestaan waarvoor ze gelden.



6.2 Locatie
De parkeerplaatsen moeten altijd voorzien worden op het betreffende terrein (kunnen meerdere aanpalende percelen zijn in eigendom). 
De ligging van de parkeerplaatsen moet op het bouwplan, gevoegd bij de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning, worden aangeduid.



6.3 Aantal parkeerplaatsen
Het aantal te voorziene parkeerplaatsen wordt als volgt bepaald (af te ronden naar boven tot volgend geheel getal):

- Parkeerplaats auto
Het aantal verplicht aan te leggen parkeerplaatsen is gelijk aan het aantal woonentiteiten x 1.5. 

	Aantal woonentiteiten
	Verplicht aantal parkeerplaatsen

	2
	3

	3
	5

	4
	6

	5
	8

	6
	9

	7
	11

	8
	12

	9
	14

	10
	15

	…
	…



- Fietsenstalplaats
Het aantal verplicht aan te leggen fietsenstalplaatsen is gelijk aan 2/woonentiteit
	Aantal woonentiteiten
	Verplicht aantal fietsenstalplaatsen

	2
	4

	3
	6

	4
	8

	5
	10

	6
	12

	7
	14

	…
	…



Fietsenstalplaats voor bezoekers: 1 vanaf en per 3 wooneenheden, mag in open lucht en hoeft niet afsluitbaar te zijn.

Voor sociale huisvestingsmaatschappijen volstaat één parkeerplaats per woonentiteit. Het gevraagde aantal fietsenstalplaatsen dient wel voorzien te worden volgens de voorschriften in deze verordening.

Voor assistentiewoningen en serviceflats volstaan 0,7 parkeerplaatsen en 1 fietsenstalplaats per woonentiteit. 

De fietsstalplaats mag voor verschillende wooneenheden gemeenschappelijk worden gerealiseerd op voorwaarde dat de fietsen individueel kunnen worden vastgelegd aan een vast object.


6.4 Oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen:

-Parkeerplaats auto’s

Hierbij worden de regels gevolgd zoals vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid. Dit besluit legt de verplichtingen op voor laadpunten bij parkings. Het betreft zowel parkings in het gebouw als parkings in open lucht op het terrein.
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Concreet betreft het de verplichte installatie van laadpalen of van de nodige infrastructuur om de installatie van oplaadpunten voor elektrische voertuigen op elke parkeerplaats in een later stadium mogelijk te maken.

Voor technische specificaties van de oplaadpunten verwijzen naar https://www.energiesparen.be/verplichtingen-laadpunten

De handhaving van de verplichting gebeurt door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). 


-Fietsen: 1 oplaadpunt voor elektrische fietsen/2 stalplaatsen


6.5 Ondergronds parkeren
Het parkeren dient ondergronds voorzien te worden bij de volgende projecten met meer dan 4 woonentiteiten en dit op zijn minst voor de wagen: 
· nieuwbouw meergezinswoningen
· groepswoningbouw wanneer ervoor geopteerd wordt het parkeren collectief te organiseren.

De helling van de inrit naar de ondergrondse garage bedraagt voor de eerste 5.00m na de rooilijn, maximum 4%. Het volgende deel van de helling dient veilig en comfortabel in- en uitrijden mogelijk te maken.

Voor sociale huisvestingsmaatschappijen vervalt de verplichting om een ondergrondse garage te bouwen. (GR 02/2014)

Indien (deels) niet kan worden voldaan aan de verplichting om ondergronds te gaan (dit blijkt uit een motiveringsnota, zie 7), dan kan het College van Burgemeester en Schepenen een afwijking toestaan om de parkeerplaatsen geheel of gedeeltelijk bovengronds te voorzien. 
Wanneer zowel bovengrondse als ondergrondse parkeerplaatsen toegestaan worden, dient er minimaal 1 parkeerplaats per woonentiteit ondergronds voorzien worden. 
Deze afwijking kan enkel toegestaan worden indien dit niet gebeurt ten koste van alle groenaanleg op het perceel en indien dit niet gebeurt ten koste van de privé-buitenruimte bij de woonentiteiten op het gelijkvloers.

Op percelen met een groot reliëfverschil ten opzichten van de aanpalende weg mogen de parkeerplaatsen ook weggewerkt worden in de talud.
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7. Procedure

Bij elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning dienen de parkeerplaatsen en fietsenstalplaatsen duidelijk weergegeven te worden op de bijgevoegde plannen.
Er dient tevens een nota bijgevoegd te worden met een overzicht van het aantal woonentiteiten, het aantal te voorziene parkeer- en fietsenstalplaatsen overeenkomstig deze verordening alsook het aantal parkeer- en fietsenstalplaatsen dat voorzien is in de aanvraag.
Als het project een duidelijke meerwaarde biedt voor de omgeving kan zeer uitzonderlijk, mits uitgebreide en voldoende argumentatie afgeweken worden op het aantal autoparkeerplaatsen en de manier waarop (ondergronds of niet). Er kan niet afgeweken worden van het aantal fietsenstalplaatsen.
De motivatie dient opgenomen te worden in de nota. Deze motivatie kan betrekking hebben op de erfgoedwaarde van het gebouw, de stabiliteit van het gebouw en omliggende gebouwen (i.v.m. ondergronds parkeren) en verkeerskundige aspecten.
Indien de argumentatie voor de ontbrekende parkeerplaatsen wordt goedgekeurd door het college, en er dus niet voldaan wordt aan het verplicht aantal plaatsen overeenkomstig dit reglement, zal het belastingsreglement op ontbrekende parkeerplaatsen van toepassing zijn.


Artikel 2	Deze gemeentelijk stedenbouwkundige verordening wordt onderworpen aan de goedkeuringsprocedure voorzien in artikel 2.3.2. §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
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Definitie:
Een‘ingrijpende renovatie'is - specifiek in het kader van elektromobiliteit - de renovatie van een gebouw of
parkeergebouw, waarbij meer dan 25% van de opperviakte van de bouwschil een renovatie ondergaat.




